로뎀 자작나무 2단 오디오랙(https://smartstore.naver.com/koinonia/products/2186292505)을 3단으로 제작하고 싶습니다. 하단의 다리는 제거하고 바로 자작나무합판이 3층으로 되면 됩니다. 맨 하단에 하중이 좀 나가는 물건을 둘 예정인데 책상위에 이 제품을 올릴 예정이며 바로 하중을 받아 큰 문제는 없으리라 생각됩니다. 가운데 2단에는 가벼운 것, 맨 위의 3단에는 소품들만 올라갈 예정입니다.

95mm(내측)

1450mm(내측)

210mm(내측)

440mm(내측)

776mm(내측)

654mm(내측)

철프레임 20mm 가정

두 번째, 세번째 의뢰제품인 몽동자작3단랙처럼 앞 기둥이 뒤로 가면 더 좋겠습니다.

몽돌자작 3단랙(https://smartstore.naver.com/koinonia/products/2186223582)을 5단랙 모양으로 만들고 싶습니다.

아래 그림은 이해를 위한 것이며, 모양은 링크와 같이 앞 기둥이 뒤로 간 것을 원합니다.

190mm(내측)

190mm(내측)

190mm(내측)

190mm(내측)

420mm(외측)

철 프래임이 약 20mm라 들었습니다. 확실하지 않습니다.

전체 외경의 높이가 바퀴 포함해 900mm면 됩니다.

600mm(외측)

바퀴 높이, 철프레임 높이에 따라 각 단별 높이는 190mm에서 변동

이 있으리라 생각됩니다. 바퀴부터 맨 상단면 높이가 900mm가

중요합니다. (외경기준)

900mm(외측)

가로 폭은 600mm, 깊이는 420mm입니다. (외경기준)

제가 가로 600* 세로 900 의 홈에 이 제품을 제작해 넣으려 합니다.

몽돌자작 3단랙(https://smartstore.naver.com/koinonia/products/2186223582)을 4단랙 모양으로 만들고 싶습니다.

아래 그림은 이해를 위한 것이며, 모양은 링크와 같이 앞 기둥이 뒤로 간 것을 원합니다.

180mm(내측)

180mm(내측)

180mm(내측)

철 프래임이 약 20mm라 들었습니다. 확실하지 않습니다.

전체 외경의 높이는 크게 정해져 있지 않습니다.

바퀴 달고 내측 사이즈만 맞게 제작되면 됩니다.

420mm(내측)

500mm(내측)